void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(7,OUTPUT);

}

void loop()

{

int c=analogRead(A0); Serial.println(c);

if(c<500)

{digitalWrite(7,LOW);

}

else

{digitalWrite(7,HIGH);

}

}